# Checkliste Wohnmobil/ Wohnwagen winterfest machen

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Innenraum:** |
|  | Lebensmittelvorräte ausräumen |
|  | Kühlschrank leeren, Abtauen und putzen |
|  | Kochnische und Herd putzen |
|  | Möbel mit schonenden Mitteln reinigen |
|  | Polster absaugen zum besseren Durchlüften aufstellen oder etwas darunter legen oder außerhalb des Wohnwagens/ Wohnmobils trocken lagern |
|  | Matratzen der Betten aufstellen oder Bettkasten öffnen |
|  | Schränke ausräumen, Schranktüren und Fächer möglichst offen lassen (ggf. Lappen idazwischen klemmen) |
|  | Heizung und Heizkasten säubern |
|  | Materialien, die Feuchtigkeit ziehen entfernen (Teppiche, Kleidung, Bettwäsche, Handtücher, Papier, Toilettenpapier) |
|  | Bad putzen |
|  | Bordbatterie abklemmen und frostsicher und trocken lagern ODER Batterie vor dem Winter noch einmal laden |
|  | Elektronische Geräte ggf. ausbauen |
|  | Schlösser und Scharniere fetten/ ölen |
|  | Dichtungen mit Silikonspray einsprühen |
|  | Alle Wassertanks mit den entsprechenden Spezialflüssigkeiten auswaschen und komplett entleeren (auch Warmwasserboiler, Duschkopf und Pumpen) |
|  | Wasserhähne offen stehen lassen |
|  | Gashähne im Innenraum schließen |
|  | Raumentfeuchter mit Trockengranulat aufstellen |
|  |  |
|  | **Am Fahrzeug:** |
|  | Außenwände mit dem Hochdruckreiniger reinigen und konservieren |
|  | Mögliche Schäden ausbessern (z.B.: Schäden am Lack) |
|  | Unterbodenwäsche vornehmen |
|  | Fenster und Dachhauben mit einem Schwamm und geeignetem Reinigungsmittel Säubern |
|  | Gasventil zudrehen, Gas aus den Leitungen lassen und Schläuche entfernen |
|  | Gasflaschen ausbauen und trocken lagern |
|  | Markise reinigen und trocknen, Markisenscharniere fetten/ ölen |
|  | Antennen/ Sat-Anlage reinigen |
|  | Fahrzeug gerade stellen, ggf mit Auffahrkeilen oder Unterlegbrettern ausgleichen |
|  | Reifendruck erhöhen |
|  | Fahrzeug mit dem Wagenheber leicht anheben |
|  | Diebstahlschutz anbringen |
|  |  |
|  | **Wohnwagen:** |
|  | Scharniere, Handbremse, Stützrad fetten |
|  | Schutzhaube auf der Deichsel anbringen |
|  | Schutzhaube am Deichselkasten anbringen |
|  | Darauf achten, dass die Abdeckplanen nicht direkt auf dem Wohnwagen aufliegt, damit die Luft zirkulieren kann |
|  | Einmal pro Monat: |
|  | Wohnwagen bewegen (so können Standschäden an Reifen und Achse vermieden werden) |
|  | Lüften |
|  | Trockengranulat im Innenraum wechseln |
|  |  |
|  | **Wohnmobil:** |
|  | Fahrzeugbatterie komplett laden |
|  | Volltanken (Winterdiesel) |
|  | Während langsamer Fahrt leicht bremsen, um die Bremsen zu trocknen |
|  | Fahrzeug mit Auffahrkeilen sichern und Handbremse lösen |
|  | Frostschutz für Motor und Scheibenwaschanlage einfüllen |
|  | Scheibenwischer hochklappen |
|  | Einmal pro Monat |
|  | Wohnmobil bewegen (so können Standschäden an Reifen und Achse vermieden werden) |
|  | Lüften |
|  | Trockengranulat im Innenraum wechseln |
|  | Batterie nachladen |