# Checkliste Wohnmobil/ Wohnwagen winterfest machen

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Innenraum:** |
|[ ]  Lebensmittelvorräte ausräumen |
|[ ]  Kühlschrank leeren, Abtauen und putzen |
|[ ]  Kochnische und Herd putzen |
|[ ]  Möbel mit schonenden Mitteln reinigen |
|[ ]  Polster absaugen zum besseren Durchlüften aufstellen oder etwas darunter legen oder außerhalb des Wohnwagens/ Wohnmobils trocken lagern |
|[ ]  Matratzen der Betten aufstellen oder Bettkasten öffnen |
|[ ]  Schränke ausräumen, Schranktüren und Fächer möglichst offen lassen (ggf. Lappen idazwischen klemmen) |
|[ ]  Heizung und Heizkasten säubern |
|[ ]  Materialien, die Feuchtigkeit ziehen entfernen (Teppiche, Kleidung, Bettwäsche, Handtücher, Papier, Toilettenpapier) |
|[ ]  Bad putzen |
|[ ]  Bordbatterie abklemmen und frostsicher und trocken lagern ODER Batterie vor dem Winter noch einmal laden |
|[ ]  Elektronische Geräte ggf. ausbauen |
|[ ]  Schlösser und Scharniere fetten/ ölen |
|[ ]  Dichtungen mit Silikonspray einsprühen |
|[ ]  Alle Wassertanks mit den entsprechenden Spezialflüssigkeiten auswaschen und komplett entleeren (auch Warmwasserboiler, Duschkopf und Pumpen) |
|[ ]  Wasserhähne offen stehen lassen |
|[ ]  Gashähne im Innenraum schließen |
|[ ]  Raumentfeuchter mit Trockengranulat aufstellen |
|  |  |
|  | **Am Fahrzeug:** |
|[ ]  Außenwände mit dem Hochdruckreiniger reinigen und konservieren |
|[ ]  Mögliche Schäden ausbessern (z.B.: Schäden am Lack) |
|[ ]  Unterbodenwäsche vornehmen |
|[ ]  Fenster und Dachhauben mit einem Schwamm und geeignetem Reinigungsmittel Säubern |
|[ ]  Gasventil zudrehen, Gas aus den Leitungen lassen und Schläuche entfernen |
|[ ]  Gasflaschen ausbauen und trocken lagern |
|[ ]  Markise reinigen und trocknen, Markisenscharniere fetten/ ölen |
|[ ]  Antennen/ Sat-Anlage reinigen |
|[ ]  Fahrzeug gerade stellen, ggf mit Auffahrkeilen oder Unterlegbrettern ausgleichen |
|[ ]  Reifendruck erhöhen |
|[ ]  Fahrzeug mit dem Wagenheber leicht anheben |
|[ ]  Diebstahlschutz anbringen |
|  |  |
|  | **Wohnwagen:** |
|[ ]  Scharniere, Handbremse, Stützrad fetten |
|[ ]  Schutzhaube auf der Deichsel anbringen |
|[ ]  Schutzhaube am Deichselkasten anbringen |
|[ ]  Darauf achten, dass die Abdeckplanen nicht direkt auf dem Wohnwagen aufliegt, damit die Luft zirkulieren kann |
|  | Einmal pro Monat: |
|[ ]  Wohnwagen bewegen (so können Standschäden an Reifen und Achse vermieden werden) |
|[ ]  Lüften |
|[ ]  Trockengranulat im Innenraum wechseln |
|  |  |
|  | **Wohnmobil:** |
|[ ]  Fahrzeugbatterie komplett laden |
|[ ]  Volltanken (Winterdiesel) |
|[ ]  Während langsamer Fahrt leicht bremsen, um die Bremsen zu trocknen |
|[ ]  Fahrzeug mit Auffahrkeilen sichern und Handbremse lösen |
|[ ]  Frostschutz für Motor und Scheibenwaschanlage einfüllen |
|[ ]  Scheibenwischer hochklappen |
|  | Einmal pro Monat |
|[ ]  Wohnmobil bewegen (so können Standschäden an Reifen und Achse vermieden werden) |
|[ ]  Lüften |
|[ ]  Trockengranulat im Innenraum wechseln |
|[ ]  Batterie nachladen |